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Checkliste: Entstören von Produktionsanlagen
	Zu tun
	Erledigt

	Schutzeinrichtungen dürfen niemals manipuliert oder umgangen werden. 
	

	Vor der Fehlerbehebung ist die Störung zunächst auszuwerten und zu analysieren.
	

	Vor der Fehlerbehebung ist die Maschine IMMER auszuschalten. Sie sollte vor einem Wiedereinschalten gesichert sein (z. B. mit einem Vorhängeschloss am Hauptschalter). Mögliche Restenergie (Hydraulik, Pneumatik) ist abzuleiten.
	

	Besprechen Sie die richtige Vorgehensweise mit den Kollegen.
	

	Beachten Sie bei der Entstörung die Bedienungsanleitung und Betriebsanweisung. Lässt sich die Störung so nicht beseitigen, muss fachliche Hilfe angefordert werden.
	

	Nach der Fehlerbeseitigung müssen alle Schutzeinrichtungen wieder eingebaut und auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Erst dann wieder Inbetriebnahme.
	

	Dokumentieren Sie die Störung und deren Beseitigung. Lassen sich Muster erkennen, muss der Produktionsablauf u. U. technisch verbessert werden.
	

	Reduzieren Sie die Störanfälligkeit durch eine regelmäßige Wartung. Der Altmaschinenbestand sollte regelmäßig überprüft werden.
	

	Betriebsanweisungen sind stets aktuell zu halten und müssen konkrete Tipps zum Entstören enthalten. Regelmäßige Unterweisungen der Beschäftigten sind Pflicht.
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